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Etude économique Pechbusque


1. [bookmark: _GoBack]Paramètres pour étude productibles :

· Toiture 2 Pans 16,7 °
· Orientation : 
· Pans Sud-Ouest  32 °
· Pans Nord-est -148 °
· Coordonnées    : 
43.527065, 1.459468
· Puissance suivant pré-étude :
· Cas 1 : Toit Sud-Ouest 28,9 kWc
· Cas 2 : Toit Sud-Ouest + Nord Est 65,867 kWc
· Cas 3 : Toit Sud-Ouest limité à 36 kWc – 13,175 (autoconso) = 22,82 kWc
2. Productibles

2.1.  Productible cas 1- 28,9 kWc :  35 018 kWh/an
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2.2. Productible cas 2 – 65,867 kWc :  35 018 + 33750 = 68 768 kWc
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2.3. Productible cas 3 - 22,82 kWc : 22 651 kWc
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PERFORMANCE DU SY: ME PV COUPLE AU RESEAU: RESULTA

Résumé Production énergétique mensuelle du systeme PV fixe
*
«
Emplacement [LatLon] 435271459
Horizon Calcus
Base de données. PVGIS-SARAH2
Technologie PV: silicium cristallin *
PVinstallée (Wl 282
Pertes du systéme [%]: 14 g
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Changements de la production a cause de:
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Température et imadiance faible [%]: 828

Pertes totales (%] 2277 o
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