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	Désignation du projet : Hangars Jérôme Goussaud

	Date
	Objet
	Rédacteur

	Descriptif du projet :

	
	· Espanes, sur hangars agricole,
· surface disponible, orientation toit, 36Kwc, 
· bail privé à prévoir.
	

	Technique :

	
	· Nécessité de démonter une partie de la toiture en fibrociment pour la remplacer par des bacs acier sur les versants sud,
· Milieu probablement corrosif (élevage poulets) qui nécessitera un choix de panneaux résistant à ce type de milieu et des nettoyages réguliers,
· Voir les problèmes d’accessibilité éventuels pour la maintenance et les nettoyages,
· Ombrage ?,
· A 70m du point de livraison. L’agriculteur prend à sa charge la tranchée pour le raccordement. 
	

	02/11/2020
	· Fibrociment existant 18Kg/m² remplacé par Tôle 6Kg /m²
· Donc il en reste 12Kg/m² pour les panneaux + câblage+ électronique + les rails. Rassurant / tenue structure. 
	C.T

	Administratif :

	
	· DP obtenue par l’agriculteur, 
· Bail ICEA/privé à établir,
· le propriétaire veut racheter l’installation au bout de 10 ans. 
· Nouveauté pour ICEA : premier bail avec un privé, consultation notaire en cours. Voir si le bail peut inclure des clauses suspensives (par ex résultat étude de structure) ce qui permettrait de signer le bail « rapidement » pour « verrouiller » le tarif de rachat. 
	

	Financier :

	
	· Détailler les estimations de coût et les justifier (devis, comparaison autres installations, marge pour incertitudes et pour aléas) – durée d’amortissement. 
· modification toiture max 17000€
· amortissement en 12 ans (AC) – loyer 5%
	

	Planning prévisionnel :

	
	· décrire le planning, les contraintes planning 
	

	Montage industriel :

	
	· [bookmark: _GoBack]décrire le montage industriel envisagé (ICEA MOA, MOE, Installateur, …) et le processus (AO, gré à gré, …). Instruction ICEA à ce stade
	

	Risques :

	
	· Tenue structure et fondations,
· Elaboration du bail limitant les risques pour ICEA et prévoyant la sortie avec rachat de l’agriculteur,
· Tarif de rachat EDF pouvant peser sur un amortissement déjà long du fait du coût des modifications du toit. 
	

	Autres :
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