[image: ]Initiative Citoyenne pour une Energie Alternative
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable
Adresse de gestion : appt1, 8 allée de Pomarède – 31670 Labège
· Téléphone: 09 52 00 02 06 
· Email: contact@icea-enr.fr 
· Site Web: http://icea-enr.fr


[bookmark: _Ref511567041][bookmark: _Toc512781755][bookmark: _Toc513456825][bookmark: _Toc513463582][bookmark: _Ref7781121][bookmark: _Toc35422118][bookmark: _Ref35683893][bookmark: _Ref35683899]
Etude économique Pechbusque


1 Paramètres pour étude productibles :

· Toiture 2 Pans 16,7 °
· Orientation : 
· Pans Sud-Ouest  32 °
· Pans Nord-est -148 °
· Coordonnées    : 
43.527065, 1.459468
· Puissance suivant pré-étude :
· Cas 1 : Toit Sud-Ouest 28,9 kWc (tarif vente >36 kWc)
· Cas 2 : Toit Sud-Ouest + Nord Est 65,867 kWc (tarif vente >36 kWc)
· Cas 3 : Toit Sud-Ouest limité à 36 kWc – 13,175 (autoconso) = 22,82 kWc (tarif vente < 36 kWc)
2 Productibles

2.1  Productible cas 1- 28,9 kWc =  35 018 kWh/an
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2.2 Productible cas 2 – 65,867 kWc :  35 018(toit sud-ouest) + 33750 (toit nord-est) = 68 768 kWh
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2.3 Productible cas 3 - 22,82 kWc : 22 651 kWc
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3 Etude économique.
3.1 CAS 1- 28,9 kWc :  35 018 kWh/an
Puissance Q  (vente totale+ autoconso) supérieur à 36 kWc = > tarif  36 à 100 kwc = 12,43 cts/kWh
Hypothèse investissement : 1,5 €/wc
Emprunt 70 % sur 10 ans à 2,5%.
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	Indicateurs de rentabilité

	Valeur Actuelle Nette sur 20 ans
	5311
	OK
	

	Réserves cumulées
	12385
	
	

	TRI du Projet
	4,95%
	OK
	

	Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres)
	8,06%
	
	

	Rémunération des fonds propres sur 20 ans
	2,30%
	
	



3.2 Cas 2 - 65,867 kWc -  68 768 kWh
Puissance Q  (vente totale+ autoconso) supérieur à 36 kWc = > tarif  36 à 100 kWc = 12,43 cts/kWh
Hypothèse investissement : 1,4 €/wc
Emprunt 70 % sur 10 ans à 2,5%.
ATTENTION : La puissance étant supérieur à 36 kWc la Turpe = 428 €/an 
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	Indicateurs de rentabilité

	Valeur Actuelle Nette sur 20 ans
	724
	OK
	

	Réserves cumulées
	18577
	
	

	TRI du Projet
	3,74%
	OK
	

	Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres)
	5,40%
	
	

	Rémunération des fonds propres sur 20 ans
	1,58%
	
	



3.3 Cas 3 - 22,82 kWc - 27 661 kWh
4 Puissance Q  (vente totale+ autoconso) inf à 36 kWc = > tarif  9 à 36 kWc = 14,30  cts/kWh
5 Hypothèse investissement : 1,57 €/wc
6 Emprunt 70 % sur 10 ans à 2,5%.
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	Indicateurs de rentabilité

	Valeur Actuelle Nette sur 20 ans
	7515
	OK
	

	Réserves cumulées
	12988
	
	

	TRI du Projet
	5,75%
	OK
	

	Rentabilité financière (Résultat Net / Fonds propres)
	10,07%
	
	

	Rémunération des fonds propres sur 20 ans
	2,85%
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PERFORMANCE DU SY: ME PV COUPLE AU RESEAU: RESULTA
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Description du projet PV Hypothas Structuration du financement
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Description du projet PV Hypothéses Structuration du financement
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